Приложение № 8

к Положению об учетной политики для целей бюджетного учета администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации

**Порядок расхода топлива**

1. На автомобиль CHEVROLET NIVA212300-55 номерной знак М 746 РО согласно «Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» № АМ-23р утв. Минтранса РФ от 14.03.2008г:

- в летнее время 10,6 литров на 100 км. пробега;

- в зимнее время 11,66 литров на 100 км пробега.

2. На трактор МТЗ 82.1 с навесным оборудование (погрузчик фронтальный, фронтальный челюстной ковш, коммунальный отвал поворотный плужный) номерной знак 4633 УВ согласно рекомендациям по расходу топлива машинам для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства утвержденным Постановлением № 36 от 09.03.2004 года Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу:

- в летнее время 8,2 литров на 100 км пробега и на работу машины л/ч;

- в зимнее время 9,02 литров на 100 км пробега и на работу машины л/ч.

3. На экскаватор колесный ЭО-2621В3 номерной знак 5180 УУ согласно техническим характеристикам экскаватора расход топлива установлен:

- в летнее время 8,2 литров на 100 км пробега и 5,3 литра на работу машины л/ч;

- в зимнее время 9,02 литров на 100 км пробега и 5,83 литра на работу машины.

4. На травокосилку Husqvarna 143R-II согласно техническим характеристикам расход топлива установлен 653 г/кВтч.

5. На бензопилу Husqvarna 555, согласно техническим характеристикам, расход топлива установлен 438 г/кВтч.

6. Установить значения зимних надбавок к нормам расхода топлива в размере 10%.

7. Установить срок действия зимней надбавки к нормам расхода топлива для спецтехники и автомобилей с 01 ноября по 31 марта.

8. На автомобиль CHEVROLET NIVA212300-55 номерной знак М 746 РО согласно «Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» № АМ-23р утв. Минтранса РФ от 14.03.2008г:

- в летнее время 10,6 литров на 100 км. пробега;

- в зимнее время 11,66 литров на 100 км пробега.

9. На основании п.5 № АМ-23р утв. Минтранса РФ от 14.03.2008г для автомобиля CHEVROLET NIVA212300-55 номерной знак М 746 РО, при использовании кондиционера при движении автомобиля установить надбавку к базовой норме- 5 %.

(применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой не допускается).

10. На автомобиль LADA XRAY GAB440 гос. номер К001ТМ48.О согласно «Паспорту технического средства установить нормы расхода топлива:

- в летнее время 6,8 литров на 100 км. пробега;

- в зимнее время 7,48 литров на 100 км пробега.

11. Поправочные коэффициенты: 10 % в зимний период, 5 % при использовании кондиционера.